**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Бетон-Архангельск»**

163045, г.Архангельск, Талажское шоссе, д. 1, корп 2, ИНН 2901224345

Тел/факс: 8 (8182) 27-63-55, 27-48-09,

E-mail: info@beton29,ru

 **УТВЕРЖДАЮ:**

**«12» ноября 2012г.**

 Генеральный директор ООО «Бетон-Архангельск»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Прилуцкая Е.О.

**Прайс лист на бетоны, растворы, пескобетоны:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка** | **Класс** | **Един. изм.** | **Цена, руб. с НДС за** **1 кбм.** | **Цена противоморозной добавки, руб.с НДС на 1 кбм при t наруж. воздуха:** |
| **-5°С** | **-10°С** | **-15°С** | **-20°С** | **-25°С** |
| **Бетон** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **100 фр. 5-20** | **В-7,5** | **кбм** | **4631** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **150 фр. 5-20** | **В-10** | **кбм** | **4741** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **200 фр. 5-20** | **В-15** | **кбм** | **5009** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **200 фр. 5-20 П-3** |  | **кбм** | **5227** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **200 фр. 5-20 F-100,150** |  | **кбм** | **5272** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **200 фр. 5-20 W-4** |  | **кбм** | **5376** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **200 фр. 5-20 W-6** |  | **кбм** | **5791** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **200 фр. 5-20 W-8** |  | **кбм** | **6137** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **250 фр. 5-20** | **В-20** | **кбм** | **5229** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **250 фр.5-20 П-3** |  | **кбм** | **5462** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **250 фр. 5-20 W-4** |  | **кбм** | **5376** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **250 фр. 5-20 W-6** |  | **кбм** | **5791** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **250 фр. 5-20 W-8** |  | **кбм** | **6137** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **300 фр. 5-20** | **В-22,5** | **кбм** | **5460** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **300 фр. 5-20 F-200** |  | **кбм** | **5481** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **300 фр. 5-20 F-300** |  | **кбм** | **5791** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **300 фр. 5-20 W-4** |  | **кбм** | **5481** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **300 фр. 5-20 W-6** |  | **кбм** | **5791** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **300 фр. 5-20 W-6 F-200** |  | **кбм** | **5791** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **300 фр. 5-20 W-8** |  | **кбм** | **6137** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **350 фр. 5-20** | **В-25** | **кбм** | **5649** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **350 фр. 5-20 W-4** |  | **кбм** | **5649** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **350 фр. 5-20 W-6** |  | **кбм** | **5791** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **350 фр. 5-20 W-6 F-200** |  | **кбм** | **5791** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **350 фр. 5-20 W-6 F-300** |  | **кбм** | **6082** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **350 фр. 5-20 W-8 F-300**  |  | **кбм** | **6137** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **400 фр. 5-20** | **В-30** | **кбм** | **6027** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **400 фр. 5-20 F-200** |  | **кбм** | **6082** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **400 фр. 5-20 W-4** |  | **кбм** | **6027** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **400 фр. 5-20 W-8** |  | **кбм** | **6137** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **450 фр. 5-20** | **В-35** | **кбм** | **6252** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **450 фр. 5-20 W-4 F-200** |  | **кбм** | **6300** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **450 фр. 5-20 W-6 F-300** |  | **кбм** | **6410** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **450 фр. 5-20 W-8 F-300** |  | **кбм** | **6480** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **Пескобетон** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **100** | **7,5** | **кбм** | **3381** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **150** | **12** | **кбм** | **3644** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **200** | **15** | **кбм** | **4169** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **250** | **20** | **кбм** | **4651** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **300** | **22,5** | **кбм** | **4759** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **350** | **25** | **кбм** | **5092** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **Раствор** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **200** | **15** | **кбм** | **3959** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **150** | **12,5** | **кбм** | **3518** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **100** | **7,5** | **кбм** | **3266** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **75** | **5** | **кбм** | **3087** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |
| **50** | **3,5** | **кбм** | **2840** | **200** | **290** | **380** | **470** | **560** |